附件7

产品质量监督抽查实施规范修改通知单

CCGF XXX.X—201X

《XXXXXXX（规范项目名称）》

第X号修改单

（修改事项）

修改示例

1.“更改”示例：

①1.5条第二行中更改数值：

“1.15毫米”更改为“1.20mm”。

②表2更改为新表，新表2（略）。

2.“补充”示例：

①1.8条后补充新条文，1.9：

“1.9 车把部件的强度试验按如下顺序进行：（1）把立管和前叉立管的力矩试验，（2）把横管和把立管的力矩试验，（3）把立管力矩试验，（4）把立管弯曲试验。”。

②1.7条与1.8条之间增加新条文，1.7A：

“1.7A 拉力试验复检时，夹头移动速度应为（25±5）mm/min，试验应在（23±2）℃温度下进行”。

③表3后补充新表，表3A（略）。

3.“删除”示例：

将2.1.4条中的“作容器用的瓷件……， ……或渗漏”等字删除。

4.“改用新条文”示例：

3.2条改用新条文：

“3.2导体直流电阻试验复检时，大截面铝导体试样的长度应为：导体标称截面185mm2 及以下，取5m；导体标称截面240mm2及以上，取10m。”。